广元市朝天区井沟里水库工程施工标段合同主要内容公告表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | | 广元市朝天区井沟里水库工程施工标段 | | | | | |
| 项目业主 | | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | | 项目业主联系电话 | | 0839-8624299 | |
| 招标人 | | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | | 招标人联系电话 | | 0839-8624299 | |
| 中标候选人公示网站 | | 全国公共资源交易平台（四川省）和全国公共资源交易平台（四川省·广元市）、广元市朝天区人民政府网。 | | 公示时间 | | 2024年3月25日至2024年4月1日 | |
| 履约担保形式及金额 | | **形式：**履约担保必须符合招标文件投标人须知前附表7.7.1相关要求  **金额：**履约保证金按签约合同价的10%，合同工程完工证书颁发后 28天内退还履约担保。 | | 履约担保提交情况 | | 合同签订前，中标人按招标文件投标人须知前附表要求的方式提交，已采取专业担保公司保函方式足额提交。 | |
| 标段名称 | 中标人名称 | 合同价（元） | 合同工期 | 项目负责人 | 项目技术负责人 | | 主要合同工作内容 |
| 广元市朝天区井沟里水库工程施工标段 | 四川省人民渠建设有限责任公司 | 45065370 | 32个月 | 车珊珊 | 杨泽洪 | | **施工范围：**本项目工程量清单及图纸范围内的全部施工内容。  **建设规模：**井沟里水库为V等小（2）型水库，工程由水库工程和灌区工程组成，水库工程由拦河坝、溢洪道及导流供水放空隧洞组成，灌区工程布置干管1条,管径为DN400mm,长度1825m。坝型为混凝土面板堆石坝，最大坝高为32.90m。主要建筑物大坝、溢洪道、导流供水放空隧洞按5级设计，次要建筑物、灌溉管道工程及临时建筑物按5级设计。  **主要技术指标：**：本工程的施工质量必须达到合格及以上，并严格执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》等现行规范、规程、标准和强制性条文等。 |

说明：主要合同工作内容填写承建合同段的施工或服务的范围、合同段建设规模及主要技术指标。